## CP0测试说明

1. 由于MARS中内置系统调用函数以及中断操作，而自己编写的CPU中没有，或者不含MARS中的系统调用函数。因此，syscall，teq，break，eret，几条指令不需要参照MARS标准，也不用在MARS中运行；
2. 同学们可以参照此文件夹中的CP0test.txt文件，自行编写syscall，teq，break所转跳到的异常处理函数；
3. 部件运行是否正确，同学们可以根据编写的测试代码的含义，查看仿真波形或者寄存器的值进行判断。